【砍头项目】使用文档

**环境条件**

|  |  |
| --- | --- |
| 条件 | 备注 |
| 路由器 | 提供稳定wifi环境 |
| 运行内存/电量充足的安卓智能手机两台 | 手机1放入装入头盔，手机2由工作人员操作 |
| 多哚VR头盔一台 | 配有详细说明书 |

**准备工作**

1. 安装“多哚VR”应用（以下两种方法均可）：
   1. 扫描头盔包装盒底部的二维码，下载并安装；
   2. 手机和头盔通过头盔的USB线连接，根据手机提示下载并安装。
2. 头盔调试：

打开“多哚VR”应用可体验其他项目，可调节头盔上方的滚轮调节焦距，其他头盔使用方式见头盔使用说明。

1. “Cantou.apk”导入手机1，完成安装；
2. “Operator.apk”导入手机2，完成安装

**使用过程**

1. 两手机连接同一稳定wifi；
2. 打开手机1的“Cantou”应用，连接头盔后放入头盔；
3. 查看手机1的IP地址，打开手机2的“Operator”应用，输入手机1的IP地址，并点击连接；

若连接成功，可开始“砍头”：工作人员按下“切换场景”按钮后，立即拍打体验者的头；体验完毕后，可按下“重新开始”返回，准备给下一玩家体验。

若连接失败（即未出现“连接成功”提示），可检查两部手机的wifi连接情况，或重新输入手机1的IP地址。

**注意事项**

1. 若手机故障：换一部安卓手机，重新导入；或者用笔记本打开“Operator”PC客户端，使用方法同理；
2. 使用过程中需保证手机1的“Cantou”应用和手机2的“Operator”应用同时打开；
3. 若手机2的“Operator”中途退出，重新打开并输入IP即可；若手机1的“Cantou”中途退出，重启“Cantou”应用后还需要重启手机2的“Operator”应用并重新输入IP；
4. 常规的查看手机动态IP的方法：连接wifi后，在设置中点击wifi查看详情，可看到IP地址。